附件：图书馆校史馆消防升级改造工程采购清单
	[bookmark: _Hlk234391994]序号
	分部工程
	项目名称
	项目特征
	工程量
	单位
	综合单价
（元）
	合计金额
（元）

	1 
	消防设备
	消防排烟风机
	(1) 名称:离心式排烟机
(2) 规格:规格:功率2.2KW、转速2800r/min流量7500m³/h,全压500Pa,静压500Pa
(3) 减振底座形式、数量:减震器安装
(4) 包含:电动机检查接线、调试
	1 
	台
	3720.00 
	3720.00

	2 
	
	风机控制箱
	(1) 名称:排烟风机控制箱
(2) 规格:功率3KW 550*400*220mm
(3) 安装方式:明装
	1 
	套
	1760.00 
	1760.00

	3 
	
	防火阀
	(1) 名称:280℃防火阀
(2) 规格:600*400mm
	1 
	个
	855.20 
	855.20 

	4 
	
	排烟阀
	(1) 名称:排烟阀
(2) 规格:600*400mm
	1 
	套
	1254.40 
	1254.40 

	5 
	
	镀锌风管
	(1) 名称:碳钢通风管道制作安装
(2) 材质:镀锌钢板
(3) 形状:矩形
(4) 规格:630mm<大边长≤1000mm
(5) 板材厚度:0.75mm
	24 
	㎡
	140.00 
	3360.00

	6 
	
	防火包裹
	(1) 名称：玻璃棉板
(2) 型号规格：密度48K、厚度50mm
	24 
	㎡
	44.00 
	1056.00

	7 
	
	管道支架
	(1) 名称:管道支吊架制作安装40*40mm角铁
(2) 防腐要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道
	24 
	kg
	23.50 
	564.00

	8 
	
	输入输出模块
	(1) 编码类型： 内置1P码型， 向外部受控设备发出控制及反馈信号
(2) 型号规格：西门子FDC10181-1
	2 
	个
	455.00 
	910.00

	9 
	
	喷淋头保护性拆除及安装
	　ZSTX-15/68℃、普通款
	10 
	个
	268.00 
	2680.00

	10 
	
	烟温感探测器保护性拆除及安装
	　型号规格：西门子FDO183S
	8 
	个
	156.00 
	1248.00

	11 
	
	安全出口指示牌及配管配线
	(1) 名称:安全出口指示牌
(2) 型号规格：M-ZFZD-E5W3002    电压220伏   
	1 
	个
	230.00 
	230.00

	12 
	
	18L定温悬挂式七氟丙烷灭火器
	(1) XQQW20/1.6 HTC-227ea
(2) 推荐品牌：永业、永安、浙安
	1 
	套
	3200.00 
	3200.00

	13 
	防火及疏散
	破坏性拆除原有木板天花区域
	(1) 拆除形式：破坏性拆除
(2) 人工装袋、清理、堆放至指定地点装车外运。
(3) 拆除范围：接待前厅
	109 
	㎡
	34 
	3706

	14 
	
	格栅天花拆除及恢复
	(1) 天花类型、规格：格栅天花
(2) 材质：白色铝格栅
(3) 拆除后恢复至原状
	1 
	项
	1500 
	1500

	15 
	
	天花灯具拆除及恢复
	(1) 原有天花灯具拆除及恢复原状
(2) 灯具类型：LED
(3) 数量：13个射灯、 1个吸灯灯
(4) 功率：15W 防眩款射灯、20W 超薄平板吸灯灯
(5) 规格：4000K
	1 
	项
	960 
	960

	16 
	
	地面、墙面成品保护措施费
	展厅非改造区域地面及墙面保护膜双层保护
	1 
	项
	2460 
	2460 

	17 
	
	建筑垃圾清运费
	(1) 建筑垃圾装车、卸货、清运
(2) 运距：运距超过10km
	2
	车
	1040 
	2080

	18
	
	天花及造型吊顶（双层防火石膏板）
	(1) 龙骨规格：U型轻钢天棚龙骨平面(上人型）
(2) 石膏板厚度：双层0.9mm厚
(3) 耐火等级：耐火极限≥1h
	125 
	㎡
	258 
	32250

	19 
	
	天花批灰刮白
	(1) 腻子类型：耐水型
(2) 刮涂遍数：两遍
	125 
	㎡
	43 
	5375

	20 
	
	乳胶漆天花
	(1) 类型：普通型
(2) 涂刷遍数：一底两面
	125 
	㎡
	38 
	4750

	21 
	
	拆改形象墙通道门
	(1) 原有通道门拆除与新做
(2) 规格：2300*800cm
(3) 材质：木质门
(4) 含执锁、门把手、合页等辅材
	1 
	套
	2560 
	2560

	22
	
	机房天花破坏性拆除
	(1) 拆除形式：破坏性拆除
(2) 人工装袋、清理、堆放至指定地点装车外运。
(3) 拆除范围：校史馆尾厅出口处，隐形门里面
	5 
	㎡
	34 
	170

	23 
	
	机房墙面墙板拆除（内墙板拆除
、正面板保留）
	(1) 拆除形式：破坏性拆除
(2) 人工装袋、清理、堆放至指定地点装车外运。
(3) 拆除范围：校史馆尾厅出口处，隐形门里面
	6.5 
	㎡
	34 
	221

	24 
	
	机房轻质砖砖墙到顶防火隔断
	(1) 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，砌块的强度等级MU7.5
(2) 墙体类型:内墙厚度200mm
(3) 砂浆强度等级:采用M5预拌砂浆
(4) 耐火极限≥4h
	50 
	㎡
	170 
	8500

	25 
	
	墙面水泥砂浆批灰
	(1) 墙体类型:内墙
(2) 底层厚度、砂浆配比:12mm水泥砂浆 1:3
(3) 面层厚度、砂浆配比:8mm水泥砂浆 1:2.5
	50 
	㎡
	50 
	2500

	26 
	
	墙面批灰刮白
	(1) 腻子类型：耐水型
(2) 刮涂遍数：两遍
	50 
	㎡
	42 
	2100

	27
	
	乳胶漆墙面
	(1) 类型：普通型
(2) 涂刷遍数：一底两面
	50 
	㎡
	37 
	1850

	28 
	
	防火门（乙级）
	(1) 门洞尺寸：1800*700cm
(2) 门框材质：钢制
(3) 含五金配件闭门器、顺序器等 
	1 
	套
	1680 
	1680

	29 
	
	玻璃门拉丝不锈钢封口及收边
	(1) 尺寸：根据图纸门框大小及现场实测尺寸、属五金加工定制、板材
(2) 厚度: ≥1.00mm
(3) 材质：304
	6 
	套
	610 
	3660

	合计（元）
	97159.60




